ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

[image: ]
	
		





Инструкция по настройке и калибровке устройств, ИРИС-DIN





Утвердил:
Пирогов М.Г.

Проверил:
Новиков В.В.

Составил:
Веселов Р.А.






История изменений:
	№
	Дата
	Описание
	Автор

	001.000
	03.12.2025
	Первичное создание документа. 
	Веселов Р.А.





Оглавление
Введение	4
Требуемые материалы	5
Подготовка к настройке и калибровки устройств	6
Запуск настройки и калибровки	9
Лист ознакомления	13





[bookmark: _Toc215837892]Введение
Данная инструкция регламентирует последовательность операций, необходимых для настройки и калибровки устройств ИРИС-DIN. Документ предназначен для применения в процессе производства цифровых устройств.

[bookmark: _Toc215837893]Требуемые материалы
1. Устройство, подготовленное к процедурам настройки и калибровки.
2. Калибратор переменного тока К2М.
3. Преобразователь интерфейсов Юкка.
4. Комплект для подключения модуля RS-485.
5. Программное обеспечение: IRIS, VCP (Virtual COM Port), Kalibratork2.


[bookmark: _Toc215837894]Подготовка к настройке и калибровки устройств
1. Подключите устройства к подготовленной обвязке с преобразователем интерфейсов Юкка, предназначенной для подключения модуля RS-485 к персональному компьютеру.
2. Подключите к калибратору К2М 10-пиновую клеммную колодку, которая обеспечивает передачу управляющих сигналов и тестовых команд. От клеммной колодки отходят три одинаковых жгута по 10 проводов — по одному для каждого устройства ИРИС-DIN. Каждый жгут соединяет клеммную колодку с соответствующей контактной планкой ячейки.
· Нижняя контактная планка содержит 10 иголок, прижимающихся к нижним пинам устройств ИРИС-DIN. Эти пины отвечают за сигналы и управление.
· Верхняя контактная планка содержит 5 иголок, прижимающихся к верхним пинам устройств (питание и связь). Всего таких планок три, по одной на каждую ячейку.
Все токовые и измерительные цепи подключены параллельно через клеммную колодку, что обеспечивает одинаковое питание и сигнальные уровни для всех устройств. Связь реализована отдельным жгутом индивидуально на каждое устройство, что позволяет гибко управлять режимами тестирования и калибровки.
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3. Включите калибратор переменного тока К2М с помощью соответствующей кнопки.
4. Запустите программу KalibratorK2.
5. Нажмите кнопку Передать. После этого в нижней части окна появится сообщение. Программу можно свернуть.


6. Обратите внимание на номер COM-порта (в данном примере — 29). Он понадобится далее.
7. Включите автоматический выключатель (автомат) для запуска устройств.


[bookmark: _Toc215837895]Запуск настройки и калибровки
1. Перейдите в папку с приложением для настройки и калибровки устройств 


2. Запустите программу IRIS. 
3. После запуска программы нажмите кнопку Поиск устройств[image: ]
4. Нажмите кнопку Калибровка всех
5. В интерфейсе программного обеспечения выберите необходимый калибратор (в данном случае — К2М) и соответствующий COM-порт.
6. Запустите процесс калибровки, нажав кнопку Начать калибровку. После появления всплывающего окна подтвердите действие, нажав ОК. Дождитесь завершения процедуры калибровки устройств.







7. После успешной калибровки устройства появится всплывающее окно с сообщением Калибровка завершена. Нажмите кнопку ОК.




8. Перейдите во вкладку Автоматическая проверка устройств, выберите калибратор К2М и соответствующий COM-порт.

9. Перед запуском процедуры проверки устройств необходимо проконтролировать работоспособность индикации. Для этого нажмите кнопку Тест индикации и убедитесь в корректной работе индикационных элементов непосредственно на каждом устройстве.
10.  Процедура проверки инициируется нажатием кнопки Старт проверки. Перед завершением теста появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости нажать кнопки на тестируемых устройствах. После выполнения этого действия предупреждающее окно закроется, и на экране отобразятся результаты проверки устройств.
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11.  Закройте программу, отключите тестируемые устройства от источника питания, а также отсоедините их от специальной обвязки. 
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